Terma møde 18/9 2017

Med Johnny

Fly-back

* Transistor skal kunne holde til lavere
* er begrænset af RHPZ, ved CCM
* Der skal ikke bruges en ekstra spole
* Hurtig respons, ved DCM

Push-pull

* Dioder skal kunne holde til
* Man får den dobbelte på udgangen, pga. de to halvdele
* Svært at holde DC-balancen i transformator
* Pga. DC-balancen skal den styres med current mode.

Switch-frekvens