Terma møde

24/10 2017

Diode valg:

* Maks 50 ns recovery tid
* Ultra-fast diode
* Må gå til 75% af breakdown voltage

MOSFET:

* Må gå til 80% af breakdown voltage

PWM:

* Afkoblingskondensator på udgangen.
  + Keramik.
* RC-led over fejlforstærker, for at indsætte 0-punkt.